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Checklist Veiligheid storthallen

Richtlijn voor
het bedrijven van een veilige storthal
in het kader van aanrijdgevaar
Opgesteld door:
Taakgroep Aanrijdgevaar, Vereniging Afvalbedrijven

Datum:
15 juni 2011

Inleiding

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval bij een van de leden van de Vereniging Afvalbedrijven is een taakgroep Aanrijdgevaar geformeerd die zich over het veiligheidsrisico “aanrijdgevaar” heeft gebogen. Op vrijwel alle afvalverhandelende bedrijfslocaties vinden vervoersbewegingen plaats waardoor medewerkers en derden de kans lopen op aangereden te worden. De in de taakgroep deelnemende bedrijven erkennen allemaal dat aanrijdgevaar een belangrijk risico is. Daarom hebben zij zich ingezet een checklist samen te stellen om de geleerde lessen met alle leden van de VA te delen. De checklist vormt daarom een richtlijn voor alle bij de VA aangesloten bedrijven zodat zij dit als hulpmiddel kunnen gebruiken bij het toetsen van hun storthallen en daardoor zonodig verbeteringen kunnen doorvoeren.
Onderstaande checklist Veiligheid storthallen geeft controlepunten en maatregelen om arbeids- en gezondheidsrisico’s voor de stortlocatie te beheersen waar afvalstoffen worden verwerkt.

Toelichting
Opmerking bij kolom “Achtergrond”

AA: 
heeft betrekking op Aanrijdgevaar

AR: 
heeft betrekking op Arbeidsrisico

G: 
heeft betrekking op Gezondheid

Milieu:
heeft betrekking op milieuaangelegenheid

	
	Checkpunten veiligheid storthallen
	Achtergrond
	Maatregelen
	Bevindingen

	
	Organisatie
	
	
	

	1 
	Bij langere wachttijden dan 30 minuten wordt de chauffeur hierover geïnformeerd. 
	AA: Lange wachttijden kunnen de werkdruk van de chauffeur verhogen.

Daarnaast kan de chauffeur en of bijrijder op de locatie gaan zwerven.
	Plaats een lichtkrant bij de ingang van het terrein en of storthal.

Geef lange wachttijden aan de planning van de chauffeur door.

Verstrek koffie

Leid transporten om naar andere locaties.

Informeer aanbieders van afval over de drukste momenten van de dag of over te verwachten drukke momenten (vb revisieperiode van een lijn of ander gepland onderhoud)
	

	2 
	Zijn maatregelen genomen tegen stofbestrijding? 
	G: Stof in de lucht kunnen tot luchtwegaandoeningen leiden. Met name bij het storten van afval en het beladen van containers kan veel stof vrijkomen.
	Besproei dagelijks de vloer.

Creëer een onderdruk in de storthal.

Veeg dagelijks machinaal de vloer.

Verbied het aanleveren van stoffige afvalstoffen.

Breng ventilatieroosters in de wand van de storthal aan.
	

	
	Afnetlocatie
	
	
	

	3 
	Is de vloer van een afnetplaats
 egaal en uit de wind?

	AR: Deze elementen kunnen voor struikel- en uitglijdgevaar zorgen.
	Zorg voor een egale, stroeve vloer voor de afnetplaats.
	

	4 
	Is een speciale plaats aangegeven voor het verwijderen van afdeksystemen, met name een plaats voor het verwijderen en oprollen van afdeknetten. Is de afnetplaats duidelijk aangegeven en beschermd tegen aanrijd​gevaar.
	AA+AR: Een aparte plaats voor het afnetten voorkomt dat chauffeurs op een minder veilige plaats gaan afnetten. Houdt er hierbij rekening mee dat het net niet in het water ligt en bij harde wind nog aan te brengen of te verwijderen is. Het net wordt bij voorkeur verwijderd aan de zijde van het voertuig waar het net opgeborgen wordt. De ruimte van de afnetplaats moet zo groot zijn als dat het voertuig hier past en de afnetvoorziening aangebracht of verwijderd kan worden. Een enkele keer wordt een container naast het chassis van de aan​hangwagen geplaatst waardoor de container van de aanhang​wagen valt.
	Breng een plaats binnen de inrichting aan waar afdeksystemen veilig kunnen worden aange​bracht en verwijderd.

Voorzie de plaats van een bord met duidelijke instructie. Markeer de plek op de grond of binnen belijning.

De plaats om af te netten is zo groot als het voertuig en de afdekvoorziening. Hou rekening met de eventuele aanwezigheid van wind.

Ter voorkoming van aanrijdgevaar is de plaats tijdens het afnetten afgeschermd. Dit kan door een harde afzetting of door het voertuig en muur als afzetting te gebruiken. Voorkom dat als 2 voertuigen naast elkaar kunnen afnetten dat eventueel een container die verkeerd op het chassis staat op de andere chauffeur kan vallen. Dit is afhankelijk of deze kans mogelijk is afhankelijk van de plaats en omvang van de afnetlocatie.
	

	5 
	Zijn voorzieningen aanwezig om vastzittende netten van containers te kunnen verwijderen (bootshaak, trapbordes)?
	AR: Elastieken of winkelhaken in afdeknetten kunnen soms aan het afval blijven hangen. Als de chauffeur aan het net blijft trekken totdat het loskomt kan afval ook met het net meekomen en zo de chauffeur verwonden. Voorkomen moet worden dat chauffeurs op de container klimmen om het net te verwijderen.
	Kies een afdeksysteem waarbij het niet nood​zakelijk is om op containers te lopen .

Gebruik bijv. een bootshaak om netten te verwijderen die blijven haken.

Stel een instructie op en licht die toe dat niet op de container gelopen mag worden.
	

	
	Verkeersbewegingen
	
	
	

	6 
	Worden niet meer voertuigen tot de storthal toegelaten dan dat er stortgaten c.q. laad-&losplaatsen zijn?
	AA: Het aantal voertuig​bewegingen i.r.t. het aantal beschikbare stortgaten of los​plaatsen moet uit het verkeers​plan i.r.t. het type voertuigen blijken. Bij de inzet van trailers is de manouvreer​ruimte beperkter dan bij kraakperswagens en zal hier rekening mee gehouden moeten worden.
	Stel een verkeersplan op en definieer onder welke omstandigheden welk type voertuigen in de laad- en loshal zijn toegestaan.
	

	7 
	Zijn rij- en looproutes van elkaar gescheiden?
	AA: Als er een aparte looproute in de hal is zal deze apart moeten worden aangegeven. In het geval een acceptant een chauffeur moet aanspreken zal hij van deze looproute moeten afwijken. In dat geval zal hij het verkeer in de hal goed in de gaten moeten houden en ook duidelijk zichtbaar moeten zijn.
	Verkeersroutes moeten duidelijk met belijning zijn aangegeven. Minimaal moeten reguliere looproutes (routes van kleedruimte/kantine naar de werkplek) worden gemarkeerd en gescheiden van zwaar verkeer.
	

	8 
	Zijn spiegels in de hal aangebracht ter verhoging van het zicht van de chauffeur?
	AA: Op onoverzichtlijke plaatsen kunnen spiegels worden aangebracht als hulpmiddel voor de chauffeur en acceptant.
	Breng spiegels aan op onoverzichtelijke plaatsen.
	

	9 
	Kruisen voertuigen tijdens hun route door de hal routes van andere voertuigen (zoge​naamde 8 draaien). Als dit het geval is moet het aantal voertuigen dat in de hal rijdt hierop zijn afgestemd?
	AA: Bij het opstellen van een verkeersplan zal goed moeten worden nagegaan welke route voertuigen afleggen om hun lading te laden c.q. lossen.
	Stel een verkeersplan op.
	

	10 
	Zijn rijroutes duidelijk aangegeven?
	AA: Niet alleen de belijning op het terrein en de storthal moet zijn aangegeven. Ook de rijroute moet met pijlen of verkeersborden worden aangegeven. Dit moet uit het verkeersplan blijken.
	Breng (verplichte) rijroutes aan met pijlen op het wegdek of verkeersborden.

Routes in storthallen moeten middels instructies worden aangegeven (flyer/kaart)
	

	11 
	Is aangegeven dat de hal niet door onbe​voegden betreden mag worden, maar dat zij zich eerst bij de planning/ acceptatie/ beheerder moeten melden?
	AA: Om aanrijdgevaar te voor​komen moeten zo min mogelijk personen in de storthal aanwezig zijn. Daarnaast zijn “onbevoeg​den” minder goed op de hoogte van de gevaren.
	Geef bij de toegang tot het terrein en de storthal aan dat deze verboden toegang zijn voor onbevoegden en dat men zich eerst moet melden bij de acceptant.
	

	12 
	Is aangegeven dat alleen de chauffeur uit de vrachtauto mag om handelingen buiten het voertuig uit te voeren.
	AA: Om te voorkomen dat de bijrijder door de chauffeur wordt overreden is het beter dat alleen de chauffeur alle handelingen buiten het voertuig uitvoert. De chauffeur verwijderd afnet​systemen, opent containerdeuren en storthekjes op het bordes.
	Geef in de terreinregels aan dat alleen de chauffeur (en niet de bijrijder) mag uitstappen voor laden en lossen.
	

	
	Verlichting
	
	
	

	13 
	Is de verlichting voldoende? 
	AA: Storthallen kunnen als donker worden ervaren, wat de kans op aanrijdingen verhoogt. Vooral als de chauffeur naar binnen rijdt zullen zijn ogen eerst 5 tot 15 seconde moeten acclimatiseren. In de zomer zullen chauffeurs gewezen moeten worden op het dragen van zonnebrillen in relatie tot de verlichting in de hal.

Voor het bepalen van de verlichtingssterkte is de NEN/EN12464-1 “Licht en verlichting-Werkplekverlichting” opgesteld.
	Breng verlichting aan die op de volgende plaatsen aan de betreffende verlichtingsnormen voldoen:

Storthal en afnetlocatie: minimaal 150 lux

In- en uitrit (overdag): minimaal 300 lux

In- en uitrit (’s nachts): minimaal 75 lux

Gangen: minimaal 100 lux

Zorg ervoor dat de verlichting conform de aanbeveling is aangebracht en wordt onderhouden.

Breng ramen in de gevel of het dak aan voor daglichttoetreding.

Maak de wanden van de hal regelmatig schoon.
	

	14 
	Zijn overige voertuigen, zoals shovels, kranen en veegwagens, voldoende uitgerust met achteruitrijdwaarschuwingssystemen.
	AA: Op de locatie kunnen ook eigen voertuigen voor aanrijdgevaar zorgen. Deze voertuigen kunnen niet aanrijdschades veroorzaken, maar ook aanrijdgevaar voor personen.
	Breng goed werkende achteruitrijdwaarschuwingssystemen aan. Voorbeelden zijn achteruitrijdsensoren, camera’s of een systeem ala Greensight.
	

	15 
	Rijdt de chauffeur bij het binnengaan van de storthal gevoelsmatig niet in een donker gat?
	AA: De chauffeur zal dan snel zijn ogen moeten laten acclimatiseren. Vooral als mensen en obstakels aan het begin van de hal aanwezig zijn, kunnen deze niet opvallen
	Oversteekplaats voor personen niet aan het begin van de hal realiseren, extra verlichting van de ingang, snelheidsbeperkende maatregelen in de vorm van verkeersdrempels of duidelijk aangegeven belijning.
	

	16 
	Veroorzaken natte vloeren geen hinderlijke spiegeling voor chauffeurs en bezoekers?
	AA: De schittering kan het werk van de chauffeur afleiden.
	Positioneer verlichting zodanig dat door schitteringen het werk van eigen personeel en derden niet wordt gehinderd.
	

	17 
	Wordt de chauffeur in de storthal bij zijn werkzaamheden (vooral tijdens achteruitrijden) niet gehinderd door lichtinval vanuit de toegangsdeur of andere lichtopeningen.
	AA: Grote lichtcontrasten kunnen als hinderlijk worden ervaren. Een aandachtspunt is dat als de chauffeur achteruit rijdt en achteruit via de toegangsdeur naar buiten kijkt hij mogelijk minder zicht heeft.
	Eventueel toepassen van lichtdempende maatregelen om hinderlijke zonlichtinval te voorkomen. Hierdoor kan het wel weer donkerder worden in de hal.

Voorzie lichtopeningen, daar waar noodzakelijk van lamellen.
	

	
	Geluid
	
	
	

	18 
	Is in de hal sprake van een geluidsniveau, waardoor communicatie en signalen niet hoorbaar zijn?
	AA: In storthallen zijn veel geluiden aanwezig waardoor eventuele waarschuwingssignalen onvoldoende hoorbaar zijn. Voorbeelden zijn groetend claxoneren, achteruitrijsignalen, stationair draaiende voertuigen, voertuigen met verhoogde PTO.
	Breng eventuele geluidsdempende plafonds in de hal aan.

Verbied radio’s e.d. in de loshal.

Test of alle geluidssignalen te horen zijn, zoals achteruitrijdsignalen en alarmen.
	

	19 
	Is in de hal sprake van een schadelijk geluisdsniveau.
	G: door de aanwezigheid van voertuigen, draaiende motoren en het storten van afval kan het heersend geluidsniveau meer dan 80 dB(A) bedragen.
	Voer een geluidsonderzoek uit.
	

	20 
	Wordt de chauffeur tijdens de handelingen in de storthal niet afgeleid door andere handelingen?
	AA: Het komt vaak voor dat chauffeurs door afgeleide handelingen in de cabine, zoals niet handsfree bellen of autoradio hard aan, schade veroorzaken omdat ze onvoldoende opletten bij de manoeuvreerwerkzaam​heden.
	Verbied handelingen waardoor chauffeurs afgeleid kunnen worden,  zoals niet handsfree bellen of het hard aan hebben van de autoradio.
	

	
	Signalering en bebording
	
	
	

	21 
	Is stroeve belijning aangebracht en duidelijk zichtbaar (niet versleten)?
	AA: Door middel van belijning kunnen uiteenlopende signaleringen worden aangebracht zoals in het verkeersplan aangegeven. De lijnen zullen echter blijvend zichtbaar moeten zijn. Slijtage en vervuiling moet worden ondervangen. Voorkomen moet worden dat belijning glad wordt door vuil en vocht.
	Breng deugdelijke belijning aan conform het verkeersplan (bijv. thermisch aangebracht).

Controleer de belijning minimaal jaarlijks op zichtbare slijtage.

Herstel versleten belijning.

Veeg belijning regelmatig schoon zodat ze zichtbaar blijven.
	

	22 
	Zijn de veiligheids- en toegangsregels bij de toegang tot het terrein of hal duidelijk aangegeven?
	AA: Behalve het uitdelen van de regels zullen deze ook op de daarvoor bestemde plaatsen moeten worden aangebracht. Op die manier wordt de gebruiker blijvend op de regels gewezen.
	Breng de veiligheids- en toegangsregels duidelijk leesbaar door middel van tekst of pictogrammen aan.
	

	23 
	Zijn de te dragen PBM duidelijk door pictogrammen aangegeven?
	AA: Vanuit de Arboregeling is het verplicht om de te dragen PBM aan te geven.
	Breng de pictogrammen van te dragen PBM bij de toegangen tot het terrein en de storthal aan.
	

	24 
	Is aangegeven dat niet onder een geopende hopperbak (achterlader) gelopen mag worden.
	AR: In het verleden hebben zich ernstige ongevallen voorgedaan doordat de geopende hopperbak plotseling zakte terwijl iemand onder de geopende hopperbak doorliep. De verleiding is aanwezig om de sluitrand schoon te vegen. Alleen als de hopperbak door middel van een mechanische beveiliging is vergrendeld is dit toegestaan.
	Breng pictogrammen aan of vergelijkbare tekst dat men niet onder een geopende hopperbak mag lopen.

Stel een instructie op onder welke omstandigheden al dan niet onder een geopende hopperbak mag komen.
	

	
	Signalering en bebording
	
	
	

	25 
	Is valgevaar duidelijk aangegeven?
	AR: Van valgevaar is sprake als men een verhoogd bordes of stortgat heeft. Ook bij het klimmen op containers is sprake van valgevaar. Om de gebruiker hierop te wijzen moet valgevaar in tekst of pictogram zijn aangegeven.

In ieder geval is sprake van valgevaar bij een hoogte van 2,5 meter, maar ook bij lagere hoogtes als de kans op vallen groot is.
	Markeer de plaats waar sprake is van valgevaar.
	

	26 
	Is aangegeven dat de wegenverkeerswet van toepassing is?
	AA: Bij de toegang tot het terrein moet of zijn aangegeven dat de wegenverkeerswet van toepassing is of juist andere regels.
	Breng bij de terreintoegang aan dat de wegenverkeerswet van toepassing is.

Vermeldt dit ook op de uit te delen terreinregels?
	

	
	Storten van afval:
	
	
	

	27 
	Zijn containers niet boven de rand gevuld.
	AR: Bij voorkeur zijn containers tot onder de rand gevuld zodat een eventuele afdekconstructie makkelijk verwijderd kan worden.

Afnetsystemen kunnen daardoor tijdens het storten op de container blijven.

Tijdens het afnetten krijgt de chauffeur geen afval meer op zijn hoofd.
	Containers niet boven de rand vullen.

Leveranciers aanspreken van containers die boven de rand worden gevuld.
	

	28 
	Worden containerdeuren ruim voor de stortopening beheerst geopend?
	AR: Minimaal 3 tot 4 meter voor de rand van het stortgat moet het voertuig stoppen om de containerdeuren te openen. De ruimte is nodig voor het draai​bereik van de deuren. Als er onverhoopt iets misgaat wordt de chauffeur door het storthek tegengehouden.
	Instrueer chauffeurs dat containerdeuren minimaal 3 tot 4 meter voor het stortgat worden geopend.

Breng op minimaal 3 tot 4 meter van het stortgat een belijning aan.

4 m afstand houden bij geopende hekken.
	

	29 
	Zijn stortgaten voorzien van valbeveiliging (bijvoorbeeld in de vorm van hekwerk).
	AR: Om valgevaar in de bunker te voorkomen moet het stortgat voorzien zijn van een deugdelijke beveiliging tegen vallen.
	Breng hekwerk voor het stortgat aan.

Instrueer de gebruiker over het gebruik van het hekwerk.

Hekwerk zodanig construeren dat lopen binnen 4 m van (deels) geopende hekken niet noodzakelijk is
	

	30 
	Worden containerdeuren van containers die onder spanning staan beheerst ontgrendeld.
	AR: Regelmatig worden containers te vol met afval gestouwd waardoor de containerdeuren onder spanning staan. Containerdeuren die bij het openen openzwiepen zijn te veel gevuld of te hard aangedrukt. Jaarlijks gebeuren hierdoor ongevallen met hoofdletsel.
	Vul containers gelijkmatig en zonder dat er onverantwoorde spanning op de containerwand en –deuren komt.

Zorg ervoor dat containerdeuren niet onder spanning staan.

Gebruik containers met dubbele sluiting of ondervergrendeling

Vermeldt het verbod op het onder spanning staan van containerdeuren in de veiligheidsregels.
	

	
	Verkeersplan
	
	
	

	31 
	Is een verkeersplan aanwezig met de volgende regels:

· Terreinsnelheid (max 15 km/uur).

· Storthalsnelheid (stapvoets)

· Aantal voertuigen tegelijkertijd in de storthal (niet meer dan het aantal vrije stortplaatsen/stortgaten)

· Rangeermogelijkheid voertuigen en containers

· Locatie afnetten

· Wegenverkeerswet van toepassing

· Verkeersborden

· Verkeerslichten die aangeven waar gestort mag worden

· Snelheidsbeperkende maatregelen (verkeersdrempels, snelheidsdisplay)

· Scheiding van voertuigtypen in de hal (kraakpers, containerwagens, trailers)

· Dosering toegang tot storthal door middel van stoplichten.

· Plaats wachtende voertuigen (bij voorkeur wachten voertuigen niet op een schuin talud, zoals een oprit).
	AA: Een verkeersplan maakt inzichtelijk hoe de verkeerssituatie is geregeld en waar welke voorzieningen zijn aangebracht.

Een aandachtspunt is als een chauffeur in zijn dode hoek richting de stortplaats moet indraaien. Dit moet zoveel mogelijk worden vermeden.
	Stel een verkeersplan op.

Voer de maatregelen uit het verkeersplan uit.

Toets jaarlijks of het verkeersplan nog actueel is en pas deze zo nodig aan.
	

	
	Te gebruiken PBM
	
	
	

	32 
	Worden de volgende goed onderhouden PBM op het terrein en in de storthal gedragen:

Veiligheidsschoenen type S3, NEN20345

Werkkleding, geen korte mouwen en korte broeken,

Veiligheidsbril, NEN 166:2001

Zichtbaarheidkleding klasse 2, NEN-EN 471-2 1

Helm, EN397 (optioneel bij getroffen kunnen worden op het hoofd)
	AA+AR: In de transportsector is het gebruikelijk om klompen te dragen. Dit heeft bij diverse locaties al tot gebroken enkels geleid, waardoor het dragen van klompen op afvalstoffenlocaties niet wordt toegestaan.

Het dragen van een helm wordt aanbevolen op locaties waar containers met behulp van een kraan worden beladen.

Ter verhoging van de zichtbaarheid moet iedere betreder van de storthal reflecterende kleding dragen.
	Breng door middel van pictogrammen aan welke PBM gedragen moeten worden.

Minimale verreisten:

· zichtbaarheidkleding klasse 2

· Veiligheidschoenen S3

· Werkkleding, geen korte mouwen of korte broeken

· Helm bij het werken met afzetcontainers en sorteerkranen
	

	
	Voertuiguitrusting
	
	
	

	33 
	Zijn spiegels van voertuigen goed afgesteld.
	AA: Vanuit de wegenverkeerswet is het al verplicht dat de spiegels van het voertuig goed staan afgesteld. Het goed afgesteld staan van de spiegels verhoogt het vermogen van de chauffeur om zijn route goed te kunnen rijden.
	Check dagelijks de juiste afstelling van de spiegels van het voertuig.
	

	34 
	Zijn voertuigen in goede staat van onderhoud (o.a. aanwezigheid haakarmbeveiliging, verlichting, achteruitrijdsignaal/-camera)
	AA: Behalve dat de ontvangstlocatie rekening moet houden met de gebruiker van de locatie zal ook de inzamelaar voor goed onderhouden voertuigen moeten zorgen. In de praktijk is het nogal eens een discussie wie de chauffeur hierop moet aanspreken.
	Gebruik goed onderhouden voertuigen.

Check dagelijks de werking van essentiële veiligheidspunten zoals verlichting, spiegels en achteruitrijdsignaal en of camera.
	

	35 
	Zijn containers in goede staat van onderhoud.
	AR: Regelmatig gebruikt de aanbieder van afval containers die in een slechte staat van onderhoud verkeren en zelfs tot onveilige situaties kunnen leiden op de stortplaats. In eerste instantie zal de eigenaar voor goed onderhouden containers moeten zorgen.
	Gebruik goed onderhouden containers
	

	36 
	Worden containerdeuren direct na het storten weer gesloten.
	AA: Het komt nog wel eens voor dat voertuigen met geopende containerdeuren wegrijden. De deuren kunnen gevaarlijk open slingeren.
	Stel regels op dat containerdeuren na het storten direct worden gesloten.
	

	37 
	Worden bij voorkeur containers toegepast met een dubbele containersluiting of zijvergrendeling
	AR: Als er veel druk op containerdeuren staat is de kans groot dat bij een enkele achter​sluiting de containerdeuren bij het openen direct openvliegen. Bij een dubbele containersluiting wordt de ergste druk van de deur gehaald door 1 sluiting alvast te openen. Bij een zijvergrendeling kan de chauffeur eerst de containerdeurvergrendeling openen en daarna vanaf een veilige plek de containerdeur verder openen.
	Vul containers niet boven de rand en druk het afval niet aan. Kan dit niet geborgd worden, schaf dan containers aan met dubbele containersluitingen of zijvergrendeling.
	

	
	Toezicht
	
	
	

	38 
	Vindt er toezicht in de storthal plaats.
	AA: Het naleven van de voorg​eschreven regels blijkt in de praktijk geen vanzelfsprekend​heid. Er moet daarom toezicht zijn op de overtreders van de regels.

Daarnaast moeten de toezicht​houders zich gesteund voelen door het management.
	Zorg voor voldoende toezichthouders op de stortplaats of door middel van cameratoezicht en een goed werkende omroepinstallatie in de storthal.

Zorg ervoor dat de toezichthouder in geval van nood een leidinggevende kunnen benaderen.
	

	39 
	Loopt het management regelmatig veiligheidsrondes in de storthal.
	AA+AR: De verantwoording voor het aanspreken op de regels is niet alleen een taak van de toezichthouder, maar ook van het management. De manier waarop het management haar rondes uitvoert bepaalt het niveau van handhaving.
	Loop maandelijks een veiligheidsronde in de storthal. Verhoog deze frequentie wanneer daar aanleiding voor is.
	

	40 
	Worden personen die de regels overtreden hierop aangesproken.
	AA+AR: Als personen niet worden aangesproken op het overtreden van de regels zal dit door de “overtreder” worden ervaren als dat de regel geaccepteerd wordt. Om dit te voorkomen zal de “overtreder” aangesproken moeten worden.
	Spreek personen aan die de regels overtreden. Leg uit waarom de regel is opgesteld.
	

	41 
	Wordt indien nodig gesanctioneerd.
	AA+AR: Notoire overtreders zullen uiteindelijk gesanctioneerd moeten worden om henzelf, maar ook de organisatie te behouden voor arbeids​ongevallen.
	Stel een sanctiebeleid op.

Maak het sanctiebeleid bekend.

Voer indien nodig het sanctiebeleid uit.
	

	42 
	Hebben medewerkers van de stortvloer een training gevolgd in het omgaan met agressie en geweld.
	AR: Het aanspreken van overtreders vergt een bepaalde aanpak, die verkeerd kan uitpakken als men de ander verkeerd aanspreekt. Agressie-incidenten op de stortvloer komen wel eens voor.
	Geef medewerkers die op de stortvloer personen aanspreken een training omgaan met agressie en geweld.
	

	
	Instructie
	
	
	

	43 
	Worden veiligheids- en verkeersregels aan de aanbieders van afval verstrekt (flyer)
	AA: Aanbieders/transporteurs maken bij het ontbreken van duidelijke regels hun eigen regels.
	Stel een flyer op met de relevante veiligheids- en verkeersregels.

Deel de flyer uit.

Bespreek de inhoud van de flyer met de chauffeurs/beladers.
	

	44 
	Hebben aanbieders van afval een aantoonbare voorlichting/instructie gekregen over de regels voor het aanbieden van afvalstoffen.
	AA: Doordat elke stortlocatie zijn eigen regels heeft worden chauffeurs overspoeld met regels. Het zou ideaal zijn als er een standaard branche-instructie komt waarin de minimale eisen worden behandeld. Dit zou kunnen in de vorm van een instructiefilm.
	Geef aanbieders een voorlichting/instructie over de veiligheidsregels en terreinregels van de ontvangende partij.
	

	45 
	Worden de regels in meerdere talen verstrekt wanneer ook buitenlandse aanbieders afval komen aanbieden (Engels, Duits). 
	AA: Steeds meer afval wordt vanuit het buitenland aange​boden. Deze aanbieders zullen over het algemeen geen Neder​lands kunnen lezen, waardoor de regels ook in andere talen opgesteld moeten worden.
	Stel de veiligheids- en verkeersregels op in de talen van de aanbieders.
	

	
	DME
	
	
	

	46 
	Zijn maatregelen genomen om de uitstoot naar medewerkers volgens de Arbocatalogus te beheersen.
	G: Medewerkers kunnen nog dagelijks worden blootgesteld aan DME-verontreiniging.
	Alleen “schone” voertuigen toelaten. Dit zijn voertuigen met een Euro 4, 5 of EEV-motor of zijn voorzien van een effectief roetfilter (70% gravimetrisch afvalngrendement)
	

	
	Calamiteiten
	
	
	

	47 
	Is er een BHV-scenario en hulpmiddelen voor het geval een persoon in de afvalbunker valt.
	AR: In het verleden is het bij meerdere AVI’s voorgevallen dat personen en voertuigen in de bunker belandden. Door de invoering van stortgathekjes is de kans hierop aanzienlijk vermin​derd, maar het gevaar is nog altijd aanwezig. Het afval, de in de bunker aanwezige gassen, de valhoogte alsmede de werk​zaamheden met grijpers vormen de belangrijkste gevaren waar​mee rekening gehouden moet worden.
	Stel een BHV-scenario op voor het geval personen en voertuigen in de bunker belanden.

Oefen het scenario.

Draag zorg voor getrainde ademluchtdragers en voldoende ademluchtflessen.

Schaf een reddingsladder aan voor het betreden van de bunker.

Breng noodstoppen voor de bunkerkranen in de storthal aan.
	

	48 
	Is absorptiemateriaal voor handen voor eventuele hydraulieklekkage.
	Milieu: Enkele keren per jaar klapt op een stortplaats een hydrauliekslang, waarbij ca. 20 tot 40 liter hydrauliekolie wegspat. Om verontreiniging naar de omgeving te voorkomen moet voldoende absorptiemateriaal op de stortplaats voor handen zijn.
	Zorg voor minimaal 4 zakken absorptiemateriaal, een bezem en schop om de hydraulieklekkage op te ruimen.
	


�	Afnetplaats: duidelijke gemarkeerde en aangeduide positie waar de chauffeur zijn net moet verwijderen en oprollen.
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